sMS-200 을 고정 IP 로 설정합니다. 아래 예시:

IP - 10.0.0.2

subnet - 255.255.255.0

gateway - 10.0.0.1

PC를 고정 IP 로 설정합니다. 아래 예시:

IP - 10.0.0.1

subnet - 255.255.255.0

gateway - 비움

참고: https://www.online-tech-tips.com/computer-tips/windows-mac-assign-static-ip-address/