USB 설치 디스크 만들기

ISO 이미지 다운로드

New Eunhasu x86 image

Rufus 프로그램 다운로드

Download Rufus V3.4

USB 설치 디스크 만들기

1) 8GB 이상 USB 메모리 준비
2) DD Image mode로 Write하기

Eunhasu OS 설치하기

USB 메모리를 sMB-Q370 USB 포트에 삽입하기

sMB-Q370과 LCD모니터를 HDMI 케이블로 연결하기

sMB-Q370에 USB 키보드를 연결하고 전원을 켜기

전원을 켬과 동시에 F7 버튼을 클릭하여 부팅 디스크 선택 화면으로 이동하기

삽입된 USB 메모리를 선택하고 부팅을 시작하기

클론질라 첫 화면에서 첫번째 줄 선택하기

Clonezilla live with img Eunhasu-V0.5.5_sMB-Q370_60G_2023-11-29-01-img (VGA 800×600)

설치 디스크 선택하기

M.2(NVME) Disk는 nvme0n1 or nvme0n2

SATA Disk는 sda or sdb

설치 진행 여부를 묻는 질문 (y/n 또는 Enter)에 y 입력 또는 Enter 누르기

설치가 완료되면 리부팅

Partition을 Disk 최대 용량으로 확장하기

Eunhasu 콘솔창에서 로그인 (ID: root / P/W: sotmaudio)

로그인된 콘솔창에 "mc" 입력

/root/install 폴더에 접근

디스크 용량 확장 파일 실행

M.2(NVME) Disk는 setup_nvme.sh 파일을 실행

SATA Disk는 setup_sata.sh 파일을 실행

sMB-Q370 리부팅